|  |
| --- |
| **Logický celok 1 – Technologické zariadenia** |
| **P. č.** | **Názov položky** | **Požadované technické parametre** | **Ilustračný obrázok** | **Počet** |
| 1. | Miesič cesta | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Miesič cesta. Minimálne požiadavky:* el.prípoj:230V alebo 400V / 1,5kW
* výrobná kapacita: 70kg-100kg/h
* stop tlačítko
* objem kotlíka: do 33lt. t.j. 25kg cesta
* výklopná špirála a odnímateľný kotlík
* prevedenie: nerez, kolieska
 |  | 1 ks |
| 2. | Stroj na výrobu polotovarov z cesta | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Stroj na výrobu polotovarov z cesta Minimálne požiadavky:* napájanie: 230V
* kapacita:1000 -1200 kg/hod
* hmotnosť výrobku 10g -120g možnosť zvýšenia
* objem násypky 40-50L
* kapacita v kg: min. 280 kg /hod
* výstupný zásobník tácka 600x400 mm

prevedenie: nerez* rozmery: max. 2000x1540x900 mm
* stroj musí byť vhodný na výrobu Pao de Queijo
 |  | 1 ks |
| 3. | Šokový schladzovač / zmrazovač | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Šokový schladzovač / zmrazovač.Minimálne požiadavky:* el. prípoj: 230V / 1,3kW
* kapacita: 7-10xGN1/1; alebo 7-10x 600x400 mm
* vstavaný agregát, teplotná sonda
* digitálne ovládanie, automatické odtápanie.
* kapacita schladzovania 35-40kg / zmrazovania 25- 28kg
* teplotný rozsah +90 +3 °C / +90°C až -18°C.
* prevedenie: nerez
 |  | 1 ks |
| 4. | Mraziaca miestnosť na výrobky | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Mraziacu miestnosť na výrobky.Minimálne požiadavky:* napájanie: 400V / 1,55kW
* počet panelov. stien: 4 + 2 (stropný panel a podlaha)
* hrúbka PUR panelov: 100 mm
* spájanie panelov: rýchlozámky
* vstupné dvere rozmeru: min. 800 mm
* chladiaci agregát s digitálnym ovládaním
* teplotný rozsah: -18 až -20°C
* vnútorné osvetlenie
* rozmer: max. 1000x1600x2200mm
 |  | 1 ks |
| 5. | Chladiaca skriňa | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Chladiacu skriňuMinimálne požiadavky:* el.príkon kW/24hod: 230V / 1,6
* teplotný rozsah: 0 až +10°C; ventil.systém chladenia
* Objem:570- 600 lt.; plné dvere, uzamykateľné
* prevedenie: nerez
* rozmer: max. 777x75x1900 mm
 |  | 1 ks |
| 6. | Strúhač syra elektrický | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Strúhač syra elektrický.Minimálne požiadavky:* el. prípoj: 230V / 0,5kW
* nastavovateľná hrúbka strúhania 2,4,6,8 + kotúč na parmezán
* vstupná nádoba na syr od 650- 800 g.
* prevedenie: kov, plast, nerez
 |  | 1 ks |
| 7. | Kontrolná váha overená metrológiou | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Kontrolnú váhu overenú metrológiouMinimálne požiadavky:* váživosť do 15kg / rozlíšenie 2g
* antikorová plošina cca 235x335mm
* úradne overená
* LCD display
 |  | 2 ks |
| 8. | Elektrická pec  | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Elektrickú pec.Minimálne požiadavky:* pekárenská pec
* rozteč medzi plechmi od 75-87mm
* el. príkon: 23V alebo400V / 10,5kW; kap.: 6x al. 5x (600x400mm)
* manuálne ovládanie s elektronickou kontrolou
* číselný LCD displej – zobrazenie teploty a programu
* suché teplo +70/300°C, 2-rýchlostný autoreverzný motor
* HACCP
* update softvéru
* prevedenie: nerez
 |  | 1 ks |
| 9. | Univerzálny baliaci stroj  | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Univerzálny baliaci stroj.Minimálne požiadavky:* ručná obsluha
* musí umožniť sáčkovanie a zmršťovanie
* automatická kontrola času zvárania a teploty zmršťovania.
* elektromagnet pridržujúci veko po dobu zmrštenia
* počítadlo balených kusov
* príkon do 2,6 kW
* sáčok rozmer min.250x500 mm
* počet balení 0-300 ks/hod.
* výška baleného výrobku: min. 160mm
 |  | 1 ks |
| 10. | Dodávka zariadení na miesto prevádzky | V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku zariadenia na miesto prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1 ks |
| 11. | Montáž zariadení | V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia na mieste prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1 ks |
| 12. | Zaškolenie obsluhy | V cenovej ponuke požadujeme oceniť zaškolenie obsluhy zariadení. |  | 1 ks |

|  |
| --- |
| **Logický celok 2 – Nákup vybavenia** |
| **P. č.** | **Názov položky** | **Požadované technické parametre** | **Ilustračný obrázok** | **Počet** |
| 1. | Mobilný regál na podnosy a plechy | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Mobilný regál na podnosy a plechyMinimálne požiadavky:* jednoradový regál
* rozteč medzi zásuvmi od 65-75mm
* vozík na kolieskach
* rozmer tácky do 600x400mm
* prevedenie: nerez
* rozmery: 650x570x1700 mm
 |  | 1 ks |
| 2.. | Umývací stôl s policou - lisovaná vaňa | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Umývací stôl s policou - lisovaná vaňa.Minimálne požiadavky:* Na nožičkách
* model: pracovná plocha prelis
* rozmer umývacej vane: 400x500x250 mm
* vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme
* prevedenie: nerez, zadný lem
* rozmery: 1700x700x850 mm
 |  | 1 ks |
| 3.. | Pracovný stôl s policou I. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Pracovný stôl s policou I. Minimálne požiadavky:* Na nožičkách
* vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme
* pevná pracovná plocha, zadný lem
* prevedenie: nerez
* rozmer: 1600x700x850 mm
 |  | 1 ks |
| 4. | Umývací dvojdrezový stôl zváraný | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Umývací dvojdrezový stôl zváranýMinimálne požiadavky:* Na nožičkách
* zvárané vane 2x
* zadný lem
* prevedenie: nerez
* rozmer: 1300x700x850 mm
 |  | 1 ks |
| 5. | Pracovný stôl s policou II. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Pracovný stôl s policou II.Minimálne požiadavky:* Na nožičkách
* vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme
* pevná pracovná plocha, zadný lem
* prevedenie: nerez
* rozmer: 1700x700x850 mm
 |  | 1 ks |
| 6. | Regál nerezový - 4 police I. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Regál nerezový - 4 police I.Minimálne požiadavky:* Na nožičkách
* počet políc: 4-rozteč políc 320-345mm
* prevedenie: nerez
* zaťaženie police 110kg
* rozmer: 1400x600x1500 mm
 |  | 1 ks |
| 7. | Regál nerezový - 4 police II. | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Regál nerezový - 4 police II.Minimálne požiadavky:* Na nožičkách
* počet políc: 4-rozteč políc 320-345mm
* prevedenie: nerez
* zaťaženie police 110kg
* rozmer: 2300x600x1500 mm
 |  | 1 ks |
| 8. | Plošinový vozík do 150kg | V cenovej ponuke požadujeme oceniť Plošinový vozík do 150kgMinimálne požiadavky:* vozík na kolieskach
* spodná polica
* prevedenie: nerez
* rozmer: 800x600x850 mm
 |  | 1 ks |
| 9. | Dodávka vybavenia na miesto prevádzky | V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku vybavenia na miesto prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1ks |
| 10 | Montáž vybavenia v prevádzke | V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž vybavenia v mieste prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov. |  | 1ks |